"Symbol";"Value";"Unit";
"B";"58 mm";"";
"TraceParts.PartLanguage";"en";"";
"Material";"Elastomer";"";
"range_2_amount";"4";"";
"IP";"IP54, IP55, IP64, IP65, IP66";"";
"Mounting_height";"14 mm";"";
"M_base_frame";"Polyamide";"";
"TraceParts.PartTitle";"KEL-DPZ 10";"";
"range_2_min";"5 mm";"";
"UL_RATE";"UL Type 12";"";
"REFERENCE";"43803";"";
"range_3_amount";"3";"";
"TraceParts.InstanceId";"90-26052025-0576895474CT8U417ISE4IPLNN6ZXXZ";"";
"T_max";"100 C°";"";
"CS";"65 × 36 mm";"";
"Part_Number_ProductPage_URL";"https://www.icotek.com/en/products/cable-entry-plates/kel-dpz?tab=79941#variant-79953";"";
"range_3_max";"12 mm";"";
"DESIGN";"KEL-DPZ 10|16 gy";"";
"range_2_max";"10.2 mm";"";
"UL";"UL94-V0";"";
"TraceParts.PartNumber";"90-26052025-057689";"";
"max_number_cables";"16";"";
"SUPPLIER";"icotek GmbH & Co. KG";"";
"D_hole";"5.8 mm";"";
"range_3_min";"7.5 mm";"";
"Count_hole";"4";"";
"range_1_amount";"9";"";
"T_min";"-40 C°";"";
"range_1_min";"3.2 mm";"";
"TraceParts.PartVersion";"1.0.1";"";
"range_1_max";"6.5 mm";"";
"H";"14 mm";"";
"L";"98.3 mm";"";
"TRACEPARTS";"TRACEPARTS";"";
"Colour";"grey (similar RAL 7035)";"";
