"Symbol";"Value";"Unit";
"Surface_roughness_ISO_4287";"Ra = 0,421 μm";"";
"For_max_number_of_cables";"7";"";
"Max_cable_d";"6.5 mm";"";
"Mounting_height";"8 mm";"";
"Clamping_range_2_max";"";"";
"Clamping_range_2_min";"";"";
"Clamping_range_2_amount";"";"";
"SUPPLIER";"icotek GmbH & Co. KG";"";
"Clamping_range_1_amount";"7";"";
"REFERENCE";"70353";"";
"TraceParts.PartTitle";"KEL-DPZ-HD 32";"";
"TraceParts.InstanceId";"90-23052025-0451381GKFBJID43QWHTSVHPP5VMISA";"";
"Height";"22 mm";"";
"Clamping_range_1_max";"6.5 mm";"";
"Part_Number_ProductPage_URL";"https://www.icotek.com/en/products/hygienic-design-cable-entry-plates/kel-dpz-hd-round?tab=7064#variant-7092";"";
"Clamping_range_1_min";"3.2 mm";"";
"DESIGN";"KEL-DPZ-HD 32|7";"";
"Cut_out_size_round";"32.3 mm";"";
"TraceParts.PartNumber";"90-23052025-045138";"";
"IP_protection_class";"IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68";"";
"t_max";"80 C°";"";
"TRACEPARTS";"TRACEPARTS";"";
"Flame_class";"UL94-HB";"";
"Thread";"M32 × 1,5";"";
"Material_base_frame";"Polyamide";"";
"External_d";"44 mm";"";
"Thread_length";"14 mm";"";
"Material";"Elastomer";"";
"TraceParts.PartVersion";"1.0.0";"";
"t_min";"-40 C°";"";
"TraceParts.PartLanguage";"en";"";
"Cut_out_size_metric";"M32";"";
"Colour";"blue (similar RAL 5005)";"";
